**Udbudsbeskrivelse HITSA SAFE PULLERT**

**Indhold**

[HITSA-SAFE PULLERT - LENTA 2](#_Toc103245043)

[HITSA-SAFE PULLERT - STOLTUR 2](#_Toc103245044)

[HITSA-SAFE PULLERT - STERKUR 2](#_Toc103245045)

## HITSA-SAFE PULLERT - LENTA

Certificeret PAS 68 og IWA 14 LENTA pullert til byrumssikring. Aftagelig pullert monteret på HITSA-SAFE base. Pullert af cylindrisk Ø114 mm stålrør med en godstykkelse på 3,6 mm. Enkelt vandret kærv der kan forsynes med refleksbånd er placeret under halvkugleformet top. Aftagelig overdel med toplås, der kan demonteres fra HITSA-SAFE base ved hjælp af en specialnøgle.

HITSA-SAFE base måler under terræn: Højde: 300 mm, Længe og bredde: 1250 mm

**Mål**: Søjle Ø114 mm. Søjlehøjde 800 mm over terræn. Højde kærv 28 mm. Underside kærv over terræn: 690 mm.

**Materiale:** 1. Varmgalvaniseret stål eller 2. varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL).

**Tilvalg:** Refleksbånd til kærv. Farve: Hvid, rød eller gul.

**Monteres**: Monteres ved nedgravning

## HITSA-SAFE PULLERT - STOLTUR

Certificeret PAS 68 og IWA 14 STOLTUR pullert til byrumssikring. Aftagelig pullert monteret på HITSA-SAFE base. Pullert af cylindrisk Ø114/Ø140/Ø170 mm stålrør. To vandret kærve der kan forsynes med refleksbånd, er placeret under halvkugleformet top. Højde kærve 23 mm. Afstand mellem kærve 20 mm. Aftagelig overdel med toplås, der kan demonteres fra HITSA-SAFE base ved hjælp af en specialnøgle.

HITSA-SAFE base måler under terræn: Højde: 300 mm, Længe og bredde: 1250 mm

**Mål**: Søjle Ø114 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn. Fra top til overside øverste kærv: 75 mm.

**Mål**: Søjle Ø140 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn. Fra top til overside øverste kærv: 90 mm.

**Mål**: Søjle Ø170 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn. Fra top til overside øverste kærv: 105 mm.

**Materiale:** Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL).

**Tilvalg:** Refleksbånd (2 stk.) til kærv. Farve: Hvid, rød eller gul.

**Monteres**: Monteres ved nedgravning

## HITSA-SAFE PULLERT - STERKUR

Certificeret PAS 68 og IWA 14 STOLTUR pullert til byrumssikring. Aftagelig pullert monteret på HITSA-SAFE base. Pullert i ét stykke af cylindrisk Ø114/Ø140/Ø170/220 mm stålrør. Uden kærv, flad top og med mulighed for refleksbånd placeret 55 mm fra top. Afstand mellem kærve 20 mm. Aftagelig overdel med toplås, der kan demonteres fra HITSA-SAFE base ved hjælp af en specialnøgle.

HITSA-SAFE base måler under terræn: Højde: 300 mm, Længe og bredde: 1250 mm

**Mål**: Søjle Ø114 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn.

**Mål**: Søjle Ø140 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn.

**Mål**: Søjle Ø170 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn.

**Mål**: Søjle Ø220 mm. Søjlehøjde 900 mm over terræn.

**Materiale:** Varmgalvaniseret stål **eller** varmgalvaniseret stål og pulverlakeret (RAL).

**Tilvalg:** Refleksbånd. Farve: Hvid, rød eller gul.

**Monteres**: Monteres ved nedgravning